汇编对大小写不敏感

16位寄存器为什么要分为AH + AL 两个8位寄存器？

兼容以前的寄存器

8位 = 1字节

mov ax,4E20H -> ax = 4E20H

add ax,1406H -> ax = ax = 1406H

AH 和 AL 是不同的寄存器

段地址

段寄存器：CS DS SS ES

jmp 段寄存器: IP -> jmp 0123H:3